**Правила пользования газовыми баллонами**

**Основные причины взрывов газовых баллонов:**

- утечка газа через неплотные соединения и образование взрывоопасной смеси с воздухом, что является опасным при наличии искры, например при ударе баллона о твердый предмет;

- тепловое воздействие на баллон, что вызывает повышение давления в нем газа. Баллон должен быть заправлен газом на ¾ объема, при большем заполнении баллона газом, в случае заноса в теплое помещение, возможен разрыв металла при прогреве;

- механические удары, могущие повредить стенки сосуда.

**Во избежание пожаров и взрывов от пользования сжиженным газом необходимо:**

- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л. или не более 27 л. каждый), снаружи жилого помещения;

- запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;

- неисправные газовые баллоны необходимо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт своими силами категорически запрещается;

- газовый баллон должен быть расположен внутри дома на расстоянии 1 метра от плиты, не менее 1 метра от радиаторов отопления, не менее 2 метров от топочной дверцы печи;

**При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:**

- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;

- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем;

- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»;

- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

**Во избежание вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила:**

- не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны максимально;

- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе;

- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;

- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;

- после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты;

**Во избежание несчастных случаев воспрещается:**

- заносить газовые баллоны с холода в теплое помещение – может привести к взрыву;

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке;

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;

- стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;

- самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы;

- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;

- при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;

- зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь;

- пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для отопления помещения не допускается.

**По вопросам безопасности звоните по телефонам:**

**Оперативный дежурный ЕДДС – 22-8-68**

**с мобильного телефона(при отсутствии денежных средств на счету, при заблокированной или отсутствующей sim-карты телефона): 112**